# modele : platine
dimension 3
niveau_commentaire   3

TYPE_DE_CALCUL
  non_dynamique
 
  # inclusion du maillage
    < DATA_rem.her
  # inclusion des references
    < DATA_rem.lis

# reference du materiau
  choix_materiaux
  E_tout      acier
# liste des materiaux
  materiaux
  acier   ISOELAS
  205000.  0.3
#
# acier   PRANDTL_REUSS
# E= 205000.  nu= 0.3
#  loi_ecrouissage COURBEPOLYLINEAIRE_1_D
#   Debut_des_coordonnees_des_points
#   Coordonnee dim= 2 0.    305.
#   Coordonnee dim= 2 0.16  590.
#  Fin_des_coordonnees_des_points
  masse_volumique
# (oblige)
  E_tout     7.8e-6

charges
# reference          type         x      y    z
# sur les 17 noeuds de chacune des 2 aretes : soit 15000 N au global
  N_LIGNE_arete-ext  PONCTUELLE    0.  -624.   0.
  N_LIGNE_arete-int  PONCTUELLE -624.     0.   0.
#
blocages
# par vis, on neglige l'appui plan
# reference  ddl bloques
  N_SURFACE_trous     UX,UY,UZ
#
controle
SAUVEGARDE 1
DELTAt     0.1
TEMPSFIN   1
DELTAtMAXI 0.1

para_affichage
 FREQUENCE_SORTIE_FIL_DU_CALCUL 1
resultats pas_de_sortie_finale_
COPIE 0
_fin_point_info
