# elements SFE
dimension 3
niveau_commentaire 3
TYPE_DE_CALCUL
non_dynamique  #avec plus visualisation
# maillage
< maillage-gros/DATA_rem_nevez.her
< maillage-gros/DATA_rem_nevez.lis
choix_materiaux
E_tout     acier
materiaux
  acier  ISOELAS2D_C
#  E       NU
200000.   0.3
masse_volumique (oblige)
E_tout   7.8e-6
epaisseurs
E_tout   10.
charges
  # reference           type        x    y      z
   N_LIGNE_trouGAv   PONCTUELLE     0.   0.  -8.333333e+02
   N_LIGNE_trouGAr   PONCTUELLE     0.   0.  -8.333333e+02
   N_LIGNE_trouDAv   PONCTUELLE     0.   0.  -8.333333e+02
   N_LIGNE_trouDAr   PONCTUELLE     0.   0.  -8.333333e+02
blocages
N_LIGNE_areteG   UX,UY,UZ
N_LIGNE_areteD   UZ
controle
DELTAtMAXI       0.1
TEMPSFIN         1.
MULTIPLICATEUR   50.
ITERATIONS       20
PRECISION        1e-3
VARIATION_CHARGE_EXTERNE_SUR_RAIDEUR  1
SAUVEGARDE       1
#MAXINCRE          2#000000

para_pilotage_equi_global
NORME_MAXI_INCREMENT                 2.
MAXI_VARIATION_DDL_POUR_CONVERGENCE  2.
MINI_VARIATION_DDL_POUR_CONVERGENCE  1.e-8
NB_CYCLE_CONTROLE_RESIDU             4
PLAGE_CONTROLE_RESIDU                1
CAS_JACOBIEN_NEGATIF                 2    # => divergence
VAR_MAXI_JACOBIEN                    1.2  # > 20 % de variation => divergence

para_affichage
FREQUENCE_SORTIE_FIL_DU_CALCUL   1

resultats pas_de_sortie_finale_
COPIE 0
_fin_point_info_
