graphite LOI_ADDITIVE_EN_SIGMA
avec_fonction_de_ponderation_

#---------------------------------------
# loi 1: hyperbulk
#---------------------------------------
les_grandeur_ponderation= Spherique_eps  AuPti_  fin_grandeur_ponderation_
    deb_fonct_ponder=   courbe_hyper_spher    fin_fonct_ponder_
#avec_ponder_grandeur_locale_
#   les_grandeurs_=  Spherique_eps  fin_grandeurs_
#   deb_fonct_=   courbe_hyper_spher   fin_fonct_

# .......  loi de comportement 3D hyperelastique isotrope ISOHYPERBULK_GENE
ISOHYPERBULK3
#-------------------------"
#     K   |  fonction     |
#-------------------------"
#200.0   K_V_dependant_ CPL1D DdlP 0.0 1.0    1.0 1.0 FdlP  sortie_post_ 1
294.0   sortie_post_ 1
#75.0


#---------------------------------------
# loi 2: Orgeas sans partie spherique
#---------------------------------------
les_grandeur_ponderation= def_duale_mises AuPti_  fin_grandeur_ponderation_
    deb_fonct_ponder=   courbe_hyper_devia    fin_fonct_ponder_
#avec_ponder_grandeur_locale_
#   les_grandeurs_=  def_duale_mises  fin_grandeurs_
#   deb_fonct_=   courbe_hyper_devia   fin_fonct_

ISOHYPER3DORGEAS1
#-------------------------------------------------------------------"
# K     Qs      mu1     mu2     mu3     alpha1      alpha2      Qe  |
#-------------------------------------------------------------------"
#0.      0.002   0.01    0.1     90.     0.01        0.007       0.035
#0.    0.002   0.01    0.1     69.     0.005        0.01       0.05
  0.    0.002   0.002    1.5     71.     0.005        0.005       0.035  sortie_post_ 1



#------------------------------"
# loi 3: Hysteresis spherique  |
#------------------------------"
les_grandeur_ponderation= Spherique_eps AuPti_  fin_grandeur_ponderation_
    deb_fonct_ponder=   courbe_hyste_spher    fin_fonct_ponder_
#avec_ponder_grandeur_locale_
#   les_grandeurs_=  Spherique_eps  fin_grandeurs_
#   deb_fonct_=   courbe_hyste_spher   fin_fonct_

HYSTERESIS_BULK
#-------------------------"
# np        mu      Qzero |
#-------------------------"
#np= 1.75	mu= 850	Qzero= 16.0
np= 1.0       mu= 200.0   Qzero= 4.0    avec_parametres_de_reglage_
type_de_resolution_  2
cas_kutta_  5   erreurAbsolue_  1.e-4   erreurRelative_ 1.e-3
nbMaxiAppel_  3600
nb_iteration_maxi_  30  nb_dichotomie_maxi_  20
tolerance_residu_ 1.e-3 tolerance_residu_rel_ 1.e-5#5
depassement_Q0_ 1.1 #1.1#1000
sortie_post_ 1
#permet_affichage_ 5
tolerance_coincidence_ 1.e-5 #1.e-8 #1.e-10
nb_maxInvCoinSurUnPas_ -20
#permet_affichage_ 5#0
fin_parametres_reglage_Hysteresis_



#---------------------------------"
# loi 4: Hysteresis deviatorique  |
#---------------------------------"
les_grandeur_ponderation= def_duale_mises_maxi AuPti_  fin_grandeur_ponderation_
    deb_fonct_ponder=   courbe_hyste_devia    fin_fonct_ponder_
#avec_ponder_grandeur_locale_
#    les_grandeurs_=  def_duale_mises  fin_grandeurs_
#    deb_fonct_=   courbe_hyste_devia   fin_fonct_


HYSTERESIS_3D
#-------------------------"
# np        mu      Qzero |
#-------------------------"
#np= 1.0       mu= 2800    Qzero= 0.1
np= 1.0      mu= 150.0    Qzero= 0.9   avec_parametres_de_reglage_

type_de_resolution_  5  type_calcul_comportement_tangent_ 2
cas_kutta_  5  erreurAbsolue_  1.e-4  erreurRelative_ 1.e-3#5
nbMaxiAppel_ 3000#3000#1600
nb_iteration_maxi_ 30   nb_dichotomie_maxi_ 20
tolerance_residu_ 1.e-4 tolerance_residu_rel_ 1.e-3
nbMaxiAppel_  3600
tolerance_coincidence_  1.e-3#4#4#
nb_maxInvCoinSurUnPas_  -20
mini_Qsig_pour_phase_sigma_Oi_tdt_ 0.1 #1 #0 #10
mini_rayon_  1.e-12  min_angle_trajet_neutre_ 1.e-2
possibilite_cosAlphaNegatif_ 0
sortie_post_ 1
#permet_affichage_ 5
type_de_transport_memorisation_ -1
fin_parametres_reglage_Hysteresis_



fin_liste_lois_elementaires