dimension 3

niveau_commentaire 3

TYPE_DE_CALCUL
non_dynamique # avec plus visualisation

< maillage_joint.her

< maillage_logement.her

< maillage_plateau.her



domaine_esclave
1



les_courbes_1D
  courbe_UY COURBEPOLYLINEAIRE_1_D
    Debut_des_coordonnees_des_points
      Coordonnee dim= 2 0. 0.
      Coordonnee dim= 2 1. 1.
    Fin_des_coordonnees_des_points

les_fonctions_nD


choix_materiaux
nom_mail= joint  E_tout MAT_joint_HYPO
#nom_mail= joint  E_tout loi_frottement
nom_mail= logement  E_tout MAT_outil_HYPO
nom_mail= plateau   E_tout MAT_outil_HYPO

materiaux
MAT_joint_ISOELAS ISOELAS
  500. 0.45

MAT_joint_HYPO HYPO_ELAS3D
  ##conversion : E=500 NU=0.45
  #Kc= 5000   mu= 344.827586206897    type_derivee -1
  #fin_loi_HYPO_ELAS3D
  #conversion : E=250 NU=0.4
  Kc= 1250   mu= 178.571428571429    type_derivee -1
  fin_loi_HYPO_ELAS3D

MAT_outil_ISOELAS ISOELAS
  190000. 0.3

MAT_outil_HYPO HYPO_ELAS3D
  #conversion : E=190000 NU=0.3
  Kc= 475000.   mu= 146153.846153846    type_derivee -1
  fin_loi_HYPO_ELAS3D


loi_frottement LOI_COULOMB
  mu_statique= 0.1
fin_loi_frottement_coulomb_


masse_volumique
nom_mail= joint  E_tout   1.
nom_mail= logement  E_tout   1.
nom_mail= plateau  E_tout   1.

#zone_contact
#nom_mail= joint_1 N_contact nom_mail= logement A_contact
#nom_mail= joint_1 N_contact nom_mail= plateau A_contact


charges


blocages

nom_mail= logement N_tout UZ
nom_mail= plateau  N_tout UZ
nom_mail= joint    N_tout UZ

nom_mail= logement N_axeRevol UX
nom_mail= logement N_encastr_bas UX UY
nom_mail= logement N_encastr_haut UX UY

nom_mail= plateau N_tout UX

nom_mail= plateau N_tout 'UY= COURBE_CHARGE: courbe_UY ECHELLE: -10.'



controle
DELTAtMINI 1.e-6
DELTAtMAXI 0.05
TEMPSFIN 1.
DELTAt 0.001
ITERATIONS 15
PRECISION 1.e-3
SAUVEGARDE   0
MAXINCRE  9999999
NORME Residu/Reaction

para_contact
CONTACT_TYPE 2
PENALISATION_PENETRATION    1000.
TYPE_PENALISATION_PENETRATION   4
NB_DECOLLEMENT_MAXI         1
DISTANCE_MAXI_AU_PT_PROJETE   3.
TYPE_DE_DECOLLEMENT     1
PENETRATION_BORNE_REGULARISATION 1e-3
PENETRATION_CONTACT_MAXI 1.e-3
OPTIMISATION_NUMEROTATION 1
FORCE_CONTACT_NOEUD_MAXI 1e7

para_pilotage_equi_global
NORME_MAXI_INCREMENT  0.5

para_calculs_geometriques
#POINT_INTERNE_DELTA_THETAI_MAXI    1.e-2     # defaut : 1e-4
POINT_INTERNE_PREC_THETAI_INTERNE  1.e-4     # defaut : 1e-6
#POINT_INTERNE_NB_BOUCLE_SUR_DELTA_THETAI  16 # defaut : 10
#POINT_INTERNE_NB_EXTERNE                  4  # defaut : 3


para_syteme_lineaire
OPTIMISATION_POINTEURS_ASSEMBLAGE 1
#TYPE_MATRICE BANDE_SYMETRIQUE_LAPACK
#MATRICE_S_SECONDAIRE_S_   BANDE_SYMETRIQUE   FIN_TYPE_MAT_SECONDAIRES_
#TYPE_RESOLUTION_S_SECONDAIRE_S_  CHOLESKY  FIN_TYPE_RESOLUTION_SECONDAIRES_

para_affichage
FREQUENCE_SORTIE_FIL_DU_CALCUL  1


resultats pas_de_sortie_finale_
COPIE 0


_fin_point_info_
